**HYDREX 6800**

**Technický list - nezávazný dokument, slouží pro informaci o výrobku.**

**VWS MEMSEP**

Informace o produktu

HYDREX 6800 je na bázi uhlovodíků, jedná se o vodní emulzi Aplikace při problémech s pěněním při čištění odpadních vod.

Výhody

* Výkonný odpěňovač
* Vhodný při čištění odpadní vody z průmyslu

Informace Aplikace

* HYDREX 6800 je vhodné používání koncentrovaného přípravku . Doporučené dávkování je mezi 5 až 25 ppm.
* Chraňte HYDREX 6800 od mrazu a vysokých teplot Doba použitelnosti: 3 měsíce

Specifikace

* Vzhled: Bílá emulze
* Specifická hmotnost: 0.855 g/cm3 při 20 ° C Viskozita: 350 mPa.s při 20 ° C

Obal

* HYDREX 6800 je k dispozici v IBC kontejneru, sudu a kanystru. Podrobnosti jsou k dispozici na vyžádání.

Bezpečnostní informace

Řiďte se pokyny v BL.

Vyhněte se zasažení očí, noste rukavice – osoby s citlivou pokožkou. Viz Bezpečnostní list pro další informace.

Podmínky, kterých je třeba se vyvarovat: extrémně vysoké nebo nízké teploty.