**HYDREX 1416**

**Technický list - nezávazný dokument, slouží pro informaci o výrobku.**

**VWS MEMSEP**

Informace o produktu

HYDREX 1416 je přípravek pro použití v kotelních aplikací. Produkt může být nasazen pouze po konzultaci s odpovědným pracovníkem VWS MEMSEP. Slouží pro úpravu chemického režimu .

Výhody

HYDREX 1416 má širokou škálu uplatnění v kotelních aplikací, i v potravinářských provozech.

Je tekutý a může se dávkovat rovnou z kanystrů

Informace Aplikace

HYDREX 1416 – veškerá aplikace se provádí po konzultacích s odpovědným pracovníkem VWS MESEP.

Dávkování se určuje na základě požadovaného chemismu kotelní vody

Specifikace

Fyzikální forma: Bezbarvá kapalina

PH- alkalické

Kompatibilita materiálů

Vyhýbejte se zásobníkům z hliníku.

Dávkování je nejvhodnější provádět z originálních barelů

Obal

Obaly: Kontejner, sud, kanystr

Bezpečnostní informace

Řiďte se pokyny v BL