**HYDREX 6536**

**Technický list - nezávazný dokument, slouží pro informaci o výrobku.**

**VWS MEMSEP**

Informace o produktu

HYDREX 6536 je anionaktivní flokulant ve vodní disperzi

Hydrex 6536 je středního náboje a vysoké molekulové hmotnosti.

Výhody

* Použití pro všechny možné aplikace- v hornictví, v komunálním sektoru, průmyslové vody.
* Může být použit samostatně či s přídavkem koagulantu

Informace Aplikace

HYDREX 6536 – snadno se rozpouští

Rozpouštějte dle doporučení speciality VWS MEMSEP.

Dávkujte vždy po provedených JAR testech

Specifikace

Fyzikální forma: Tekutý

Hustota při 20 ° C (kg / l): 1,15-1,25 kg / l

pH: 3-5

Viskozita:>550 cps

Kompatibilita materiálů

Není vhodný pro černou ocel, hliník, slitiny – poraďte se vždy se specialistou VWS MEMSEP

Obal

Obaly: Kontejner, sud, kanystr

Bezpečnostní informace

Řiďte se pokyny v BL